{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1 "],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1 ","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[11,1,11,6],[12,1,12,6],[13,1,13,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[16,1,16,6],[17,1,17,6],[18,5,18,6],[19,5,19,6],[20,5,20,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["党委会议室"]
["序号","品名","型号及规格","图片","材质","单位","数量"]
[1,"会议桌 ","4800*1800*760",null,"面材：基材：优质高密度环保纤维板，符合环保要求，达到国家新检测标准E1 级(甲醛释放量≤1.0mg/L)；木材含水率控制为 8%-12%； \n贴面材料：AAA 级木皮饰面，厚度为≥1.0mm；\n封边用材：采用实木封边\n油漆：甲醛含量小于 1.5mg/L，可溶性铅<9mg/kg，达到 E1 级环保标准；油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色                                          ","米",4.8]
[2,"会议椅","/",null,"面料：优质皮革，面光泽度好，透气性好，柔软而富于韧性，厚度适中所有面料都应包裹平整、牢固；\n框架：采用全橡木制作，经防潮、防腐、防虫化学处理；\n内衬：采用一次成型耐燃PU泡棉，45#高密度聚氨酯海绵，软硬适中，回弹性能好，耐久不变形；\n扶手脚架：橡木扶手脚架，黑胡桃色。","把",16]
[3,"3人位条桌","1800*400*760",null,"面材：优质中密度环保纤维板，符合环保要求，达到国家新检测标准E1 级(甲醛释放量≤1.5mg/L)；木材含水率控制为 8%-12%；\n贴面材料：采用AAA 级木皮饰面，厚度为≥0.6mm，实木封边；\n油漆：甲醛含量小于 1.5mg/L，可溶性铅<9mg/kg，达到 E1 级环保标准；油漆光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色。","张",2]
[4,"条桌椅","厂标",null,"面料：优质皮面，防潮、防污处理，皮面柔软舒适；\n海绵：采用45#高密度成型PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，回弹好，不变形；脚架：实木脚架 \n颜色：胡桃色","把",6]
[5,"茶水柜","1200*400*850",null,"基材：优质中密度环保纤维板，符合环保要求，达到国家新检测标准E1 级(甲醛释放量≤1.5mg/L)；木材含水率控制为 8%-12%；\n贴面材料：采用AAA 级木皮饰面，厚度为≥0.6mm；\n封边用材：采用实木封边；\n油漆：甲醛含量小于 1.5mg/L，可溶性铅<9mg/kg，达到 E1 级环保标准；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；\n颜色：胡桃色","个",1]
[6,"窗帘","订做",null,"材质为丝棉绒：丝12%、棉32%、绒56%，遮光度为95%，颜色可选。(数量以实际交货尺寸为准。窗帘计算方式为1比2，实际米数乘以2为行业计算标准)","米",13]
[7,"5代领导人题词","订做",null,"框架实木裱框和不锈钢裱框可选，相框尺寸暂定800*500，实际尺寸以使用方尺寸为准。","幅",5]
[8,"16字方针","订做",null,"钛金字暂定每个字尺寸为230*230。具体规格以使用方尺寸为准。","个",16]
[9,"12字决策","订做",null,"钛金字暂定每个字尺寸为230*230。具体规格以使用方尺寸为准。","个",12]